BT7 - Raum 4.05

Beamer

Beamer kann über VGA weiterhin verwendet werden wie bisher.

Medienschrank

Schlüssel Medienschrank ist im Schrank an der Wand.

Steckdosen / Hauptschalter

Die Steckdosen im Medienschrank haben Strom, wenn der linke Hauptschalter („Front“) an ist.

Der rechte Hauptschlater („Rear“) aktiviert scheinbar den Rest.

Denon

Zuständig: Deckenlautsprecher/Handmikrofon

Schalter rechts am zweiten Einschub von oben.

Achtung: Volume-Drehknopf oben auf dem Panel erst auf einen Punkt stellen!

Handmikrophone wird an die Deckenlautsprecher weitergegeben.

Ist im Feld „Mic“ (Mitte) der Button auf „on“ so erfolgt keine Ausgabe an die Deckenlautsprecher.

Kabel

USB-C-Kabel

Verfügbar: Beamer, Deckenmikrophone, Deckenlautsprecher, Deckenkamera

HDMI-Kabel

Verfügbar: Beamer, Deckenlautsprecher

USB

Verfügbar: Deckenmikrophone, Deckenkamera

Deckenkamera

Muss ggf. vor dem Verbinden mit dem Recher und USB-C-Kabel aktiviert sein, sonst erkennt der Rechner (Mac) das ggf. nicht.

Tracking über die Tasten aktivieren.

Deckenlautsprecher

Denon-Einschub muss eingeschaltet sein. Lautstärke über weißen Knopf am oberen Bedienpannel.

Ceilling Mikrophone

Per Taster „Ceilling Mic on“ aktivieren. Rückmeldung über grüne LEDs an den Deckenmikrophonen. Off entsprechend anderer Taster und rote LEDs an den Deckenmikrophonen.

Kanal „Dante USB I/O Modul“ im USB-C-Kabel.

Senheiser Handmikrofon

Einschalten durch roten Knopf auf der Unterseite.

Schalter am Griff nach unten: Stumm

Schalter am Griff nach oben: an

Pegelkontrolle/Batteriestand am dritten Einschub von oben.

Wird nur auf die Deckenlautsprecher durchgereicht.